1. 표지작업시 바탕그림이 있다면 바탕그림은 책사이즈보다 상하좌우 3mm 더 크게 작업

2. 작업시 CMYK 모드로 작업해야 하며 사용되는 이미지는 해상도가 300dpi 이상이어야 한다.

*이미지 300dpi 확인방법
확인할 파일 선택 -> 오른쪽 마우스 클릭->속성->자세히->이미지 부분의 해상도 확인

3. 일러스트 작업시 모든 Text를 Create Outline 처리해야 하며 포토샵 작업시 JPG 파일로 300dpi 이상으로 전송

4. 앞표지, 뒷표지, 세네카 부분은 펼친면으로 작업

5. 세네카(책등) 계산공식

페이지수 * 용지그람수 * 0.0006 = 세네카 두께

ex) 250page , 80미색 용지 인쇄시

250*80*0.0006 = 12mm
